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1. Общие требования безопасности 
1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы оператора котельной, работающей на твердом, жидком и газообразном топливе.

1.2. К самостоятельной работе в качестве оператора котельной допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии;

- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии;

- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему;

- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ.

1.3. Оператор котельной, занятый на работе, где организацией труда предусматривается совмещение производственных профессий, должен пройти обучение по всем видам работ, сдать экзамены и получить допуск.

1.4. Оператор котельной обязан проходить:

- периодические медицинские осмотры - ежегодно;

- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в полугодие;

- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, - один раз в год;

- внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда - по мере необходимости.

1.5. Оператор котельной с признаками явного недомогания или в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается.

1.6. Оператор котельной обязан: соблюдать правила внутреннего распорядка и дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; соблюдать технологическую дисциплину, требования по безопасности труда, технике безопасности и производственной санитарии; бережно относиться к имуществу предприятия; соблюдать порядок передвижения по территории предприятия; знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал "Стоп".

1.7. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно обратиться к работнику, ответственному за безопасное производство работ (мастеру смены или начальнику котельной).

1.8. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный администрацией режим труда и отдыха.

1.9. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.10. Для питья следует использовать воду только из сатураторов, питьевых фонтанчиков, питьевых бачков. Использовать другие (случайные) источники не допускается.

1.11. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных помещениях (столовая, буфет).

1.12. При обслуживании оборудования котельной имеют место такие опасные и вредные производственные факторы как: подвижные части производственного оборудования; повышенная запыленность воздуха рабочей зоны угольной пылью и золой; повышенная температура поверхности оборудования; пар в трубопроводе, находящийся под давлением; повышенный уровень шума; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.13. Администрация предприятия должна обеспечивать оператора котельной средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

При работе на твердом минеральном топливе:

- костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой - 1 комплект на год;

- ботинки кожаные - 1 пара на год;

- рукавицы комбинированные - 12 пар на год;

- очки защитные - до износа;

- респиратор - до износа.

При работе котельной на жидком топливе:

- костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой - 1 комплект на год;

- рукавицы комбинированные - 12 пар на год;

- очки защитные - до износа.

При работе котельной на газе:

- костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой - 1 комплект на год;

- рукавицы комбинированные - 6 пар на год.

При наличии нескольких видов равноэффективных респираторов работники могут пользоваться правом выбора респиратора, наиболее приемлемого для них с точки зрения защиты и комфорта.

1.14. Оператор котельной без полагающихся по условиям производства спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений к выполнению работ не допускается.

1.15. Оператор котельной обязан:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- соблюдать меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами и другими пожаро- и взрывоопасными веществами, материалами и оборудованием;

- знать месторасположение главного и запасных выходов из котельной и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

1.16. Использовать первичные средства пожаротушения, немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

1.17. Сбор использованных обтирочных материалов должен производиться в специальные металлические ящики с закрывающимися крышками.

1.18. Оператор котельной должен: иметь элементарное представление об опасности электрического тока и ожога паром; знать меры безопасности при работе в котельной; знать правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока и от ожогов.

1.19. Запрещается прикасаться к открытым токоведущим частям оборудования и оголенным проводам, производить самовольное исправление или подключение электропроводки, устанавливать или заменять электролампы, а также вешать одежду и укладывать какие-либо предметы на электрооборудование, посты управления и другую коммутационную аппаратуру.

1.20. О случаях травмирования и всех неисправностях работы механизмов и оборудования котельной, нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций оператор котельной должен сообщить мастеру смены (начальнику котельной) и принять профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность.

1.21. При заболевании, отравлении или несчастном случае оператор котельной должен известить об этом мастера смены (начальника котельной) и обратиться за медицинской помощью.

1.22. При несчастном случае с другими работниками необходимо: оказать пострадавшему первую помощь, соблюдая меры собственной безопасности; вызвать скорую помощь; по возможности сохранить обстановку случая и о случившемся доложить мастеру смены (начальнику котельной).

1.23. В процессе работы оператор котельной обязан соблюдать правила личной гигиены: обеспыливать спецодежду; мыть руки с мылом перед приемом пищи; следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.24. По мере загрязнения или износа спецодежда оператора котельной должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприятия.

Не допускается обработка и стирка загрязненной спецодежды на дому самими работниками, а также применение для этой цели взрыво- и пожароопасных веществ.

1.25. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий, оператор котельной несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.


 2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду. Застегнуть и заправить одежду так, чтобы она не имела свисающих и развевающихся концов.

2.2. Проверить комплектность и исправность средств индивидуальной защиты, а также наличие средств пожаротушения.

2.3. Ознакомиться с записями, сделанными в журнале приема-сдачи смен.

2.4. Узнать у оператора котельной, сдающего смену, сведения о неисправностях и отказах в работе оборудования, которые происходили в течение смены, и о мерах, принятых для их устранения.

2.5. Проверить положение кранов, задвижек, болтовых и сварочных соединений трубопроводов.

2.6. Проверить соотношение давления газа и воздуха, состояние приборов безопасности и аварийной автоматики, отсутствие утечек жидкого топлива или газа.

2.7. Обо всех обнаруженных при приеме смены неполадках в работе основного и вспомогательного оборудования, нарушениях технологического процесса следует записать в журнал приема-сдачи смены и сообщить мастеру смены или начальнику котельной.

2.8. Проверить наличие и исправность инструмента.

2.9. Проверить наличие аптечки в помещении котельной и ее комплектность перевязочными материалами и медикаментами.

2.10. Осмотреть состояние надписей на котле, пусковых устройствах, о сроках технического освидетельствования и испытания.

Надписи должны быть четкими и хорошо просматриваемыми.

2.11. Если время приема смены совпало с моментом аварии или нарушением режима работы, смену принять с разрешения мастера смены (начальника котельной).


 3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Запуск котла в работу, его остановку и ремонт производить согласно требованиям Правил безопасности паровых и водогрейных котлов и инструкциям завода-изготовителя по эксплуатации котла.

3.2. Перед пуском котла убедиться в исправности основного и вспомогательного оборудования, приборов безопасности и наличии необходимого количества воды по уровню.

3.3. Разжигание топки котла производить, строго соблюдая требования инструкции по эксплуатации определенного типа котлов.

3.4. При работе на жидком или газообразном топливе горелки зажигать поочередно, пуск топлива в горелку производить только после поднесения к выходному отверстию горелки зажженного запальника.

3.5. Если при розжиге топок топливо не воспламенилось или начавшееся горение прекратилось, то следует закрыть подачу топлива к этой горелке.

Начинать розжиг заново необходимо после проветривания топки и газоходов.

3.6. При проскоке пламени горелку выключить. После ее остывания устранить причину проскоков и только после этого горелку зажигать вновь.

3.7. Разжигая горелку, не стоять напротив растопочных люков.

3.8. Пролитый мазут необходимо немедленно засыпать песком, собрать и убрать в специально отведенное место.

3.9. При работе на твердом топливе пользоваться для растопки бензином, керосином или соляркой запрещается.

3.10. При отклонении параметров работы котла от параметров, указанных в инструкции по эксплуатации, принять меры к восстановлению рабочих параметров.

В противном случае сообщить о сложившейся обстановке мастеру смены (начальнику котельной) и действовать согласно его указаниям.

3.11. При прекращении подачи газомазутного топлива перекрыть на трубопроводе кран подачи топлива в топку.

3.12. Время начала пуска котла в работу записать в журнале приема-сдачи смены.

3.13. Если в котельной, работающей на газе, не работали все котлы, то при входе в нее следует проверить газоанализатором загазованность воздуха. При наличии загазованности в помещении включение и выключение электрооборудования, освещения, а также пользование огнем запрещается до полного проветривания помещения.

3.14. В течение смены регулярно следить за показаниями приборов, измеряющих температуру, давление, уровень воды и подачу газа.

3.15. Все устройства и приборы автоматического управления и безопасности котла должны поддерживаться в исправном состоянии и регулярно проверяться. Проверку устройств и приборов проводить согласно графику, утвержденному администрацией предприятия.

3.16. Перед началом ремонтных работ в топках и газоходах они должны быть хорошо провентилированы и защищены от возможного проникновения в них газов и пыли из газоходов соседних работающих котлов.

3.17. Выполнение работ внутри топок и газоходов допускается производить только при температуре не выше 45 °С с оформлением наряда-допуска начальником котельной.

3.18. Пребывание оператора котельной внутри котла при температуре около 45 °С не должно превышать 20 минут. За работающим внутри котла обязательно должен следить наблюдающий, который неотлучно должен находиться снаружи котла возле входного люка.

3.19. При выполнении ремонта внутри котла, работающего на газе, газопровод должен быть отделен от котла установкой заглушки.

3.20. На вентилях, задвижках и заслонках при отключении участков трубопроводов и газоходов, а также на пусковых устройствах дымососов и вентиляторов должны быть установлены плакаты "Не включать! Работают люди" и сняты предохранительные вставки.

3.21. При работе в котле и газоходе пользоваться переносным светильником на напряжение не выше 12 В.

3.22. Перед закрытием люков и лазов котла проверить, нет ли внутри котла людей, инструмента или посторонних предметов.

3.23. Открывание люков и лючков, а также ремонт котлов разрешается производить только при полном отсутствии давления.

Перед открыванием люков и лючков, расположенных в пределах водного пространства, вода из элементов котла и экономайзеров должна быть удалена.

3.24. Запрещается: хранение в помещении котельной бензина, керосина, масел и других легковоспламеняющихся материалов; оставлять без надзора котлоагрегат до полного снижения давления, а также не обесточив электрооборудование; эксплуатировать котел с неисправными и неотрегулированными предохранительными клапанами.


 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При работе котельной на газовом топливе возможны следующие аварийные ситуации, при которых следует произвести аварийное отключение подачи газа в топку котла:

- взрыв дымоходных газов в топке, газоходе;

- выход из строя дутьевого вентилятора;

- снижение давления газа перед горелкой ниже допустимой нормы;

- отсутствие факела в топке котла.

4.2. При загазованности воздуха в котельном помещении принять меры по проветриванию.

4.3. В случае утечки или загорании газа необходимо вызвать газоспасательную службу.

4.4. При пожаре:

- отключить подачу газа или мазута;

- остановить оборудование, обесточив его;

- сообщить по телефону или другими средствами связи в пожарную охрану и администрации цеха (предприятия);

- принять меры по эвакуации людей и имущества;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.


 5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Произвести уборку помещения и рабочего места.

5.2. Непосредственно на рабочем месте сдать смену оператору котельной, заступающему на работу, ознакомив его со всеми неисправностями оборудования и отклонениями от технологических режимов работы котла, происшедшими в течение смены.

5.3. Оформить сдачу смены в журнале приема-сдачи смен.

5.4. В случае неявки сменщика доложить об этом мастеру смены (начальнику котельной) и действовать согласно его указаниям.

5.5. Произвести обеспыливание спецодежды, снять ее в гардеробной для загрязненной одежды и убрать в шкаф, принять душ.

5.6. Надеть личную одежду в гардеробной для чистой одежды.
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